|  |  |
| --- | --- |
| СОСТАВИЛ: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Начальник участка № \_ | Главный инженер рудника |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия И.О. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О. |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

Паспорт крепления № ${nomer}

${name}

Горизонт ${gorizont}м. Привязка ${faktor}.

Длина интервала в массиве «${kategorii}» геологического класса устойчивости - ${dlina} метров.

1. **Расположение горной выработки:**

в плане

${plan}

в поперечном разрезе

${poper}

в продольном разрезе


${prodol}

1. **Обоснование способов крепления, вида и конструкции крепи**

Геологическая характеристика горного массива

${opisanie}

Геологический класс устойчивости ${kategorii}



|  |  |
| --- | --- |
| Участковый геолог | Главный геолог рудника |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия И.О. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Огнева Т.С. |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

1. **Конструкция и параметры крепи**

Общий вид конструкции крепи.

${obvid}

Конструкция элементов крепи (детали, узлы)

${konstrk}

1. **Крепежные материалы и средства по их установке**

4.1 Расчет потребности крепежных материалов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Параметры | Расход  на 1,0 п.м. | Расход  на выработку | Примечание |
| 1 | Анкер СМА А16В | 1,6 м, ø16 мм | ${table.ankPM} | ${table.ankR} | 7 шт. в ряду |
| 2 | Шайба | 150х150х4 мм | ${table.ankPM} | ${table.ankR} |  |
| 3 | Гайка сферическая |  | ${table.ankPM} | ${table.ankR} |  |
| 4 | Ампула минеральная | ø36 мм,  350 мм | ${table.ankPM} | ${table.ankR} | 5 шт. на шпур |

4.2 Средства механизации по установке крепи

1. Замачивание ампул выполнять вручную с применением емкости (корыта) объемом около 80 л;
2. Досылку ампул в шпур и уплотнение выполнять досылателем;
3. Установку штанги выполнять телескопным пневматическим перфоратором   
   ПП-63В2 через переходник;
4. Затяжку гайки выполнять перфоратором ПП-63В2 через переходник или вручную спецключом.
5. **Способ крепления выработки и последовательность производства работ**
6. Перед производством работ произвести контроль состава рудничной атмосферы на отсутствие ядовитых газов и простукивание кровлеоборочным ломиком контура и боков выработки для выявления заколов; при необходимости обобрать заколы с почвы горной выработки;
7. Доставить на место производства работ все необходимые крепежные материалы, оборудование и инструменты, в т.ч. для выполнения оперативного ремонта в количестве, достаточном для полного крепления участка выработки;
8. Выполнить контроль соответствия диаметра буровой коронки паспортному значению. Выполнить разбуривание шпуров под анкерную крепь с обеспечением паспортного шага и углов относительно контура. Продуть шпуры сжатым воздухом или промыть водой для полного удаления буровой мелочи;
9. Выполнить контроль соответствия глубины шпуров и их диаметра паспортному значению;
10. Выполнить осмотр комплектов анкерной крепи и ампул для установки на данном участке работ. Деформированные анкеры или шайбы, а также разрушенные ампулы, не позволяющие произвести их штатную установку, исключить к использованию;
11. Выполнить установку анкерного крепления (крепление производить строго в направлении от закрепленной части выработки к забою):
12. произвести замачивание ампул в емкости с водой в количестве, необходимом для заполнения одного шпура. Количество ампул принимать из расчета закрепления анкера на полную длину шпура. Строго соблюдать время замачивания, определенное производителем ампул;
13. последовательно ввести в шпур все ампулы с помощью досыльника, уплотнить ампулы;
14. подавая штангу поступательно перфоратором типа ПП-63В2, произвести ее установку до забоя шпура (время установки штанги – не более пяти минут от момента замачивания ампул);
15. после установки всех штанг в ряду (рядах), выполнить установку опорных плит и предварительное закручивание гайки до прижатия шайбы к массиву;
16. Затяжку гаек и натяжение анкеров выполнить через сутки до плотного прилегания шайбы к массиву.

Схема установки и возведения крепи, отставание крепления от забоя

${sxematexfakt}

1. **Совмещенные схемы транспортирования горной массы, вентиляции, водоотведения и инженерных коммуникаций**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Начальник ПВС |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия И.О. |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

1. **Суточный график организации работ в забое**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование процесса | Время, ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проветривание |  |  |  |  |  | обед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обед |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение выработки в безопасное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бурение шпуров под анкерную крепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка анкерной крепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уборка оборудования и рабочего места, подготовка к взрывным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Взрывные работы, проветривание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все операции проходческого цикла допустимо смещать во времени, не нарушая их последовательности, кроме заряжания и взрывания забоя.

1. **Меры безопасности**
2. Способы и меры по безопасному производству работ, мероприятия по обеспечению контроля за производственными процессами и промышленной безопасностью, применять в соответствии с РТПП «Проходка горизонтальных и наклонных горных выработок»   
   (ЗАО «Урупский ГОК», 2020);
3. К работам по креплению допускаются только рабочие с полученным письменным нарядом с указанием места производства работ. Допуск рабочих осуществляет горный надзор смены;
4. К отдельным видам работ допускаются только рабочие, имеющие соответствующие специальности;
5. Все работы по креплению производить применяя СИЗ, предусмотренные для выполнения данных видов работ;
6. Проветривание выработки при производстве работ осуществляется согласно паспорта проветривания и установки ВМП;
7. Перед началом работ в тупиковом забое выполняется контроль состава рудничной атмосферы на отсутствие ядовитых газов с помощью газоанализатора типа ГХА. Все виды работ при достижении концентрации газов выше ПДК запрещены;
8. Контроль за состоянием кровли и боков выработки осуществляется всеми рабочими в течение всей смены.
9. **Лист ознакомления с паспортом крепления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Профессия или должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |